Техника пожарной безопасности в жилом секторе

Пожары в жилых домах ежегодно уносят жизни тысяч людей и наносят значительный материальный ущерб. Большинства этих трагедий можно избежать, соблюдая технику пожарной безопасности. Эта статья подробно разберет ключевые аспекты пожарной безопасности как для многоквартирных домов, так и для индивидуального жилья.

 Пожарная безопасность в многоквартирных жилых домах

Многоквартирные дома, особенно высотные, представляют собой зоны повышенного риска. Использование открытого огня, неисправные электроприборы, нарушения в работе газового оборудования – все это может привести к печальным последствиям .

Основные требования и запреты

Ответственность за безопасность несут как управляющие компании, так и сами жильцы.

Для жильцов и арендаторов:
· Запрещено загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, коридоры, выходы) мебелью, строительными материалами и другими предметами .

· Запрещено хранить горючие материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также баллоны с газами в подъездах, на чердаках, в подвалах и на балконах .

· Не допускается использование неисправной электропроводки, самодельных электрообогревателей и перегрузка электросети .

· Запрещено самостоятельно устанавливать глухие решетки на окнах, если это не предусмотрено проектом и не согласовано с надзорными органами .

· Нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы и газовое оборудование .

 Безопасность на приусадебном участке

Собственники частных домов обязаны:

· Своевременно убирать мусор и скашивать сухую траву .

· Не сжигать мусор и отходы вблизи построек. Разведение костров допускается в специально оборудованных местах на расстоянии не менее 50 метров от зданий .

· В весенне-летний период очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса от сухой травянистой растительности либо обустроить противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 0,5 метра

Первичные средства пожаротушения и защиты

Для оперативного реагирования на возгорание рекомендуется иметь в доме или квартире:

· Огнетушители: Порошковые или углекислотные, объемом 3–5 л/кг .

· Автономные пожарные извещатели: Дымовые или комбинированные датчики, особенно важны в домах с газовым оборудованием .

· Системы сигнализации и автоматического пожаротушения: Монтируются как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации
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