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АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОГЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОГЛИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2017









№ 184-р 

с. Белая  Глина

Об утверждении технологического регламента по текущей эксплуатации свалки на территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района твердых бытовых отходов 


В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктом 14 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1.Утвердить Технологический регламент по текущей эксплуатации свалки на территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района твердых бытовых отходов (приложение 1).
2.Муниципальному унитарному предприятию «Санитарная очистка» (А.В.Андросов), эксплуатирующему свалку Белоглинского сельского поселения твердых бытовых отходов, при производстве работ обеспечить соблюдение требований Технологического регламента по текущей эксплуатации свалки твердых бытовых отходов.

3.Начальнику общего отдела Белоглинского сельского поселения Белоглинского района Г.П.Михайлюк опубликовать в средствах массовой информации, ведущему специалисту Белоглинского сельского поселения Белоглинского района Д.В.Лактионову разместить на официальном сайте Белоглинского сельского поселения в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района В.Н.Сало.

Глава Белоглинского сельского 
поселения Белоглинского района





            А.В.Тубаев

	
	Приложение

к постановлению администрации

Белоглинского сельского поселения Белоглинского района
от 06.12.2017 года № 184-р


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

ПО ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СВАЛКИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ с. БЕЛАЯ ГЛИНА

Настоящий Технологический регламент содержит основные положения, являющиеся обязательными для соблюдения при эксплуатации и рекультивации свалки для обеспечения санитарных и экологических требований эффективного использования земельного участка, отведенного под действующую свалку твердых  коммунальных отходов (далее – свалка ТКО)

1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СВАЛКИ ТКО

1.1. Организация работ

1.1.1. На свалке ТКО выполняются следующие основные виды работ: прием, складирование и размещение ТКО.

1.1.2. Учет принимаемых ТКО ведется по объему в неуплотненном состоянии. Объем принятого количества ТКО делается в реестре приема твердых бытовых отходов, который ведет эксплуатирующая организация.

1.1.3. Категорически запрещается вывоз на свалку ТКО токсичных, радиоактивных и биологически опасных отходов.

1.1.4. Организация работ на свалке ТКО должна обеспечивать охрану окружающей среды, максимальную производительность средств механизации и технику безопасности.

1.2. Разгрузка машин, доставляющих ТКО

1.2.1. На свалке ТКО организуется  разгрузка прибывающей техники. Прибывающая на свалку ТКО техника разгружается у рабочей карты. Площадка разгрузки перед рабочей картой разбивается на два участка. На одном участке происходит разгрузка, на другом работает бульдозер.

1.2.2. Продолжительность приема техники под разгрузку на одном участке площадки принимается равной не более 30 мин. Минимальная площадь перед рабочей картой с учетом разбивки ее на две части должна обеспечивать одновременно не менее 12% разгрузки техники, прибывающих в течение рабочего дня.

1.3. Складирование отходов на рабочей карте

1.3.1. Выгруженные из машин ТКО складируются на рабочей карте. Не допускается беспорядочное складирование ТКО по всей площади  свалки ТКО. Бульдозер сдвигает ТКО на рабочую карту, создавая слои высотой до 0,5 м. За счет 12 - 20 уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой 2 м над уровнем площадки разгрузки техники. Вал следующей рабочей карты надвигают к предыдущему (складированием по методу "надвиг"). При этом методе отходы укладывают снизу вверх. Уплотненный слой ТКО высотой 2 м изолируется слоем грунта 0,25 м (при обеспечении уплотнения в 3,5 раза и более допускается изолирующий слой толщиной 0,15 м). Разгрузка  перед рабочей картой должна осуществляться на слое ТКО, со времени укладки и изоляции которого прошло более 3 мес. (по мере заполнения карт фронт работ отступает от ТКО, уложенных в предыдущие сутки).

1.3.2. Складирование ТКО методом сталкивания осуществляется сверху вниз.  При методе сталкивания в отличие от метода надвига мусоровозный транспорт разгружается на верхней изолированной поверхности рабочей карты, образованной в предыдущий день. По мере заполнения карт фронт работ движется вперед по уложенным в предыдущие сутки ТКО.

1.3.3. Сдвигание  ТКО на рабочую карту может осуществляется бульдозером. Для повышения производительности бульдозера (на 30-40%) необходимо применять отвалы, имеющие большую ширину и высоту.

1.3.4. Уплотнение уложенных на рабочей карте ТКО слоями до 0,5 м осуществляется тяжелыми бульдозерами массой 16 т и на базе трактора Т-10М мощностью  180 л. с. или катками-уплотнителями КМ-305 и др. Уплотнение слоями более 0,5 м не допускается. Уплотнение осуществляется 2 - 4-кратным проходом бульдозера (катка) по одному месту. Бульдозер (катки), уплотняющие ТКО, должны двигаться вдоль длинной стороны карты. При 2-кратном проходе бульдозера уплотнение ТКО составляет 570 - 670 кг/куб. м, при 4-кратном проходе - 670 - 800 кг/куб. м. Каток КМ-305 за четыре прохода уплотняет слой ТКО 0,5 м до 850 кг/куб. м.

1.3.5. Увлажнение ТКО необходимо осуществлять в пожароопасные периоды, в период с мая по ноябрь. Расход воды на полив принимается 10 л на 1 куб. м ТКО.

1.3.6. Промежуточная и окончательная изоляция уплотненного слоя ТКО осуществляется грунтом. При складировании ТКО на открытых, незаглубленных картах промежуточная изоляция в теплое время года осуществляется ежесуточно, в холодное время года - с интервалом не более трех суток. Слой промежуточной изоляции составляет 0,25 м, при уплотнении ТКО катками КМ-305 - 0,15 м. Работа по изоляции строительными отходами нормируется как грунтом II группы.

1.3.7. в зимний период в качестве изолирующего материала разрешается использовать строительные отходы, отходы производства (отходы извести, мела, соды, гипса, графита и т.д.).

В виде исключения в зимний период допускается применять для изоляции снег, подаваемый бульдозером с ближайших участков.

1.3.8. в весенний период, с установлением температуры свыше 5°С, площадки, где была применена изоляция снегом, покрываются слоем грунта.

1.3.9. Укладка следующего яруса ТКО на изолирующий слой из снега недопустима.

1.4. Сдвигание, уплотнение и изоляция ТБО

при траншейной схеме

1.4.1. Загрузка ТКО в траншеи осуществляется с послойным уплотнением бульдозером, перемещающимися вдоль траншеи. Участок складирования заполняется с превышением над отметкой участка на 1/3 глубины траншеи из-за последующего уплотнения отходов. в траншеях ТКО изолированы в процессе складирования по всему периметру. Изоляцию ТБО сверху для полигонов этого типа допускается производить один раз в 5 суток.

По истечении 5 лет (как исключение - 3 года) необходимо устройство траншей 2-го яруса по высотной траншейной схеме при условии получения разрешения службами санэпиднадзора, что материал в траншее не привлекает мух и грызунов, а также в подразделениях пожарной охраны о его пожарной безопасности. Для получения указанных разрешений в 2 - 3 местах делается пробное разрытие.

1.4.2. Переносные сетчатые ограждения устанавливаются как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТКО, перпендикулярно направлению господствующих ветров для задержания легких фракций отходов.  Рама щитов выполняется из легких металлических профилей, обтягивается сеткой с размерами ячеек 40 - 50 мм. Ширина щитов принимается 1 - 1,5 м.

Регулярно, не реже одного раза в смену, щиты очищаются от частиц отходов. Размеры участка, защищаемого переносным сетчатым ограждением, должны обеспечивать работу без перестановки щитов не менее недели.

1.5. Контроль соблюдения требований охраны окружающей среды

1.5.1. Соблюдение последовательности выполнения операций обеспечивает выполнение требований охраны окружающей среды.

1.5.2. Контроль за загрязнением грунтовых вод осуществляется с помощью взятия проб из контрольного колодца или скважины.

Перед взятием пробы необходимо произвести откачку или водоотлив (вода в контрольных колодцах, скважинах и шурфах застаивается). Необходимо следить, чтобы при этой операции в воду вместе со шлангом или другими материалами не было внесено загрязнение.

При повышении окисляемости грунтовых вод система орошения (рециркуляции) переносится на следующие карты.

1.5.3. Регулярной очистке подлежат водоотводные канавы, загрязнения из которых могут попасть в поверхностные воды. На участках, где в граничных водоотводных сооружениях постоянно имеется сток, из канав также берут пробы воды на анализы. Пробы берутся эксплуатирующей организацией по графику.

1.5.4.  Эксплуатирующей организацией не реже одного раза в декаду проводит осмотр санитарно-защитной зоны и принимает меры по устранению выявленных нарушений (ликвидация несанкционированных свалок, очистка территории и т.д.).

1.5.5. Эксплуатирующая организация один раз в квартал контролирует правильность заложения внешнего откоса свалки ТБО, который, как правило, должен быть 1:4.

1.5.6. Промышленные отходы, допускаемые для совместного складирования с ТБО, должны отвечать следующим требованиям: иметь влажность не более 85%, не быть взрывоопасными, самовоспламеняющимися, самовозгорающимися. Основным санитарным условием является требование, чтобы токсичность смеси промышленных отходов с бытовыми не превышала токсичности бытовых отходов по данным анализа водной вытяжки.

Промышленные отходы V класса опасности, принимаемые без ограничений в количественном отношении и используемые в качестве изолирующего материала, характеризуются содержанием в водной вытяжке (1 л воды на 1 кг отходов) токсичных веществ на уровне фильтрата из твердых бытовых отходов, а по интегральным показателям - биохимической потребности в кислороде (БПК20) и химической потребности в кислороде (ХПК) - не выше 300 мг/м, должны иметь однородную структуру с размером фракций менее 250 мм.

1.6. Закрытие свалки ТКО,

передача участка под дальнейшее использование

1.6.1. Закрытие свалки для приема ТКО осуществляется после отсыпки его на проектную отметку, установленную заданием.

Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

При планировке изолирующего слоя необходимо обеспечивать уклон к краям полигона.

1.6.2. Устройство изолирующего слоя свалки ТКО определяется заданием по его рекультивации.

Укрепление наружных откосов свалки ТКО должно проводиться с начала эксплуатации свалки по мере увеличения высоты складирования. Материалом для засыпки наружных откосов свалки служит предварительно снятый при его строительстве растительный грунт.

2. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Для свалки ТКО с учетом Правил по технике безопасности и производственной санитарии при уборке сельских территорий и местных условий руководство организации, эксплуатирующей свалку ТКО, разрабатывает инструкцию по технике безопасности и охране труда. Эта инструкция должна включать основные положения, приведенные ниже.

2.1. Организация работ

- Въезд и проезд машин по территории полигона осуществляется по установленным на данный период маршрутам;

- разгрузку техники, складирование изолирующего материала (грунт, шлак, строительные отходы), работу бульдозера по разравниванию и уплотнению ТКО или устройству изолирующего слоя на свалке производить только на картах, отведенных на данные сутки. в зоне работы бульдозеров запрещается присутствие людей и производство каких-либо других работ;

- присутствие посторонних на территории свалки запрещается.

2.2. Разгрузочные работы

- Транспортное средство, поставленное под разгрузку, должно быть надежно заторможено;

- при размещении автомобилей на разгрузочной площадке друг за другом расстояние между транспортными средствами (в глубину) должно быть не менее 2 м, а между стоящими рядом (по фронту) - не менее 4 м;

- устройство разгрузочных площадок на уплотненных бульдозером ТКО без изолирующего слоя не допускается;

- расстояние от внешнего откоса до разгружаемых автомобилей должно быть не менее 10 м;

- разгрузка транспорта и работа бульдозера в темное время суток запрещена.

2.3. Работы по уплотнению ТКО

и устройству изолирующего слоя

- При перемещении ТКО бульдозером под откос выдвижение ножа за край откоса запрещается, а расстояние от края гусеницы до края насыпи должно быть не менее 2,0 м;

- во избежание воспламенения  отходов от выхлопных газов на выхлопную трубу бульдозера следует устанавливать искрогаситель. Бульдозер должен быть укомплектован огнетушителем;

- перед тем как сойти с бульдозера, машинист должен поставить рычаг переключения передачи в нейтральное положение и опустить отвал на землю;

- чтобы не обжечь руки и лицо кипятком и паром, пробку горловины водяного радиатора следует открывать только по истечении некоторого времени после остановки работы двигателя;

- для осмотра, технического обслуживания и ремонта бульдозер необходимо установить на горизонтальной площадке, отвал опустить на землю, выключить двигатель. При необходимости осмотра снизу следует отвал опустить на надежные подкладки;

- находиться под поднятым отвалом бульдозера, удерживаемым штоками гидравлических цилиндров или канатом блочной системы, запрещается;

- запрещается допускать к техническому обслуживанию и устранению неисправностей бульдозера посторонних лиц;

- категорически запрещается до глушения двигателя находиться в пространстве между трактором и рамой бульдозера, между трактором и отвалом или под трактором;

- поднимать тяжелые части бульдозера необходимо только исправными домкратами и талями, применять ваги и другие средства, не обеспечивающие должной устойчивости, запрещается.

- кабина, рычаги управления должны быть чистыми и сухими. Запрещается загромождать кабину посторонними предметами;

2.3.1. Инструкция по технике безопасности должна содержать нормы выдачи спецодежды, производственной одежды, специальных жиров, продолжительность отпусков, периодичность прохождения инструктажа по технике безопасности.

2.3.2. Организация, эксплуатирующая свалку ТКО, должна иметь журнал по технике безопасности и охране труда, в который заносятся все рекомендации проверяющих организаций и данные о проведении инструктажей и занятий с персоналом объекта.

2.3.3. Организация, эксплуатирующая свалку ТКО, должна:

- обеспечить свалку ТКО первичными средствами пожаротушения.

- проводить инструктаж персонала свалки ТКО о правилах пожарной безопасности на свалке ТКО.

2.4. Санитарная безопасность

2.4.1. Медицинское обслуживание персонала свалка ТКО осуществляется по договору, заключенному организацией, эксплуатирующей свалку ТКО, с  учреждением здравоохранения, предусматривающему: установление по согласованию с ТУ "Роспотребнадзор" периодичности медицинского обследования персонала, указание о необходимости осуществления профилактических противостолбнячных прививок.

Персонал свалки ТКО должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты.

Персонал свалки ТКО должен строго соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

Заместитель главы  Белоглинского 
сельского поселения Белоглинского района




     В.Н. Сало 

