

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2022                                                                                           №  42
с.Белая Глина

О внесении изменений в постановление администрации
Белоглинского сельского поселения Белоглинского района
от 21 июня 2016 № 129 «Об утверждении схемы теплоснабжения
Белоглинского сельского поселения Белоглинского района
Краснодарского края»


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:
1. Внести в постановление администрации Белоглинского сельского по-селения Белоглинского района от 21 июня 2016 № 129 «Об утверждении схемы теплоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края» следующие изменения:
1.1. Таблицу 5.1. изложить в новой редакции (прилагается).
2. Начальнику общего отдела администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района Г.П.Михайлюк опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации, главному специалисту А.И.Мерецкому разместить на официальном сайте Белоглинского сельского поселения Белоглинского района в сети интернет: (www.admbelog.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).


Глава Белоглинского сельского
поселения Белоглинского района  					А.Г.Слюсаренко
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, расположенных на территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района
 на 2019-2030 годы
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	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Разработка проектно-сметной документации «Монтаж блочно-модульной котельной ThermaRUS-1600 по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а»
	Моральный и физический износ котлов и  котельного оборудования, низкое КПД
	 с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а
	КПД котла

	%
	85
	92
	658.85
(без НДС)
	658.85
(без НДС)
	658.85
(без НДС)
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий  блочно-модульной котельной ThermaRUS-1600
	Моральный и физический износ котлов и  котельного оборудования, низкое КПД
	с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а
	КПД котла
	%
	85
	92
	742.152
	742.152
	742.152
	0
	742,152
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Монтаж блочно-модульной котельной ThermaRUS-1600 по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а
	Моральный и физический износ котлов и  котельного оборудования, низкое КПД
	с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а
	КПД котла

	%
	85
	92
	12138.0
	12138.0
	12138.0
	2000,0
	
	
	19351,95
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Разработка проектно-сметной документации «Монтаж блочно-модульной котельной по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а»
	Моральный и физический износ котлов и  котельного оборудования, низкое КПД
	с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а
	КПД котла

	%
	85
	92
	1600,0
	0
	0
	1600,0
	
	
	
	1600
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Монтаж блочно-модульной котельной по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а
	Моральный и физический износ котлов и  котельного оборудования, низкое КПД
	с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а
	КПД котла

	%
	85
	92
	11800,0
	0
	0
	1800,0
	
	
	
	
	18000,0
	
	
	
	
	
	

	6
	Замена котла в котельной №13 на КВГ-1,0 с КПД -91%
	Низкое КПД  старых котлов МИНСК-1 И КС-1
	С. Белая Глина, ул. Октябрьская, 266а
	КПД котла
Мощность котла
0,8 Гкал/ч
	%
	83
	91
	333,68

	       0

	0

	333,68
	
	
	
	333,68
	
	
	
	
	
	
	


	7
	Разработка проектно-сметной документации «Модернизация и диспетчеризация  котельной № 7 по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Крестьянская, 255а»
	Автоматизация производственных процессов
	с.Белая Глина, ул. Крестьянская, 255а

	Удельный расход топлива  
	т.у.т/Гкал
	0,1572
	0,1478
	1600,0
	0
	0
	1600,0
	
	
	
	
	1600,0
	
	
	
	  
	
	

	8
	Модернизация и диспетчеризация  котельной № 7
	Автоматизация производственных процессов
	с. Белая Глина, ул. Крестьянская, 255а
	Удельный расход топлива  
	т.у.т/Гкал
	0,1572
	0,1478
	2000,0
	0
	0
	2000,0
	
	
	
	
	2000,0
	
	
	
	
	
	

	9
	Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД  92% в котельной №1
	Низкое КПД  старых котлов
КЧМ-5
	с.Белая Глина, ул. Колхозная, 104а

	КПД котла

	%
	85
	92
	400,0
	0
	0
	400,0
	
	
	400,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД  92% в котельной №4
	Низкое КПД  старых котлов
КЧМ-5
	с.Белая Глина, ул. Октябрьская, 266а

	КПД котла

	%
	85
	92
	400.0
	0
	0
	400.0
	
	
	
	400,0
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД  92% в котельной №11
	Низкое КПД  старых котлов
КЧМ-5
	с.Белая Глина, ул. Димитрова, 4а

	КПД котла

	%
	85
	92
	500.0
	0
	0
	500.0
	
	
	
	
	
	500.0
	
	
	
	
	

	12
	Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД  92% в котельной №12


	Низкое КПД  старых котлов
КЧМ-5
	с.Белая Глина, ул. Октябрьская, 266а

	КПД котла

	%
	85
	92
	400.0
	0
	0
	400.0
	
	
	
	
	400,0
	
	
	
	
	
	

	13
	Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД  92% в котельной 17
	Низкое КПД  старых котлов
КЧМ-5
	с.Белая Глина, ул. Первомайская, 149

	КПД котла
КПД котла

	%
	85
	92
	400.0
	0
	0
	400,0
	
	
	
	
	
	400.0
	
	
	
	
	

	14
	Замена насосов типа К на насосы типа UPS, исходя из присоединенных нагрузок на кот.№1,4,6,
11,17

	Экономия электроэнергии
	Кот.№1 с Белая Глина ул.Колхозная ,104
Кот.№4 С.Белая Глина ул Капитана Молчанова ,49
Кот.№6 с. Белая Глина ул.Толстого,56
Кот.№11 с. Белая Глина пер.Гражданский ,17
Кот.№17 с. Белая Глина ул. Первомайская,149.
	Удельный расход электро-энергии
Мощность насоса
1,5 кВт




	кВт/Гкал
	18,7
	16,0
	313.71
	      0
	     0
	313.71
	104,57
	104,57
	104.57
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	33286.392
	13539.002
	13539.002
	19747.39
	846,722
	104,57
	19456,52
	14533,68
	22000,0
	[bookmark: _GoBack]900,0
	0
	0
	
	0
	






















Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей,
 расположенных на территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района
 на 2019-2030 годы

	N
 п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место располо-жения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализ-ации меропри-ятия
	Год окон-чания реализа-ции меропри-ятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	Всего
тыс.руб
	Профи-нанси-ровано к 2019 г
тыс.руб
	в т.ч. по годам 2019-2030
тыс.руб
	Остаток финанси-рования
тыс.руб
	в т.ч. за счет платы за подключение

	
	
	
	
	
	
	до реализ-ации меропри-ятия
	после реализа-ции меропр-иятия
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025



	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Реконструкция теплотрассы котельной №11
	Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы
	с.Белая Глина, пер. Гражданский, 17
	Удельный расход топлива  теплотрассы
длиной 94м(в однотрубном исполнении)
	т.у.т/Гкал
	0,24193
	0,22257
	245.92
	     0
	0
	245.92
	
	
	
	245,92
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция теплотрассы котельной №3
1 часть
	Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы
	с. Белая Глина, ул. 40 лет Октября

	Удельный расход топлива  теплотрассы
длиной 356 м (в однотрубном исполнении)


	т.у.т/Гкал
	0,14793
	0,13609
	1000.17
	     0
	0
	1000.17
	
	
	
	
	1000,17
	
	
	
	
	
	

	3
	Реконструкция теплотрассы котельной №3
2 часть
	Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы
	с. Белая Глина, ул. 40 лет Октября

	Удельный расход топлива  теплотрассы
длиной 369 м (в однотрубном исполнении)

	т.у.т/Гкал
	0,14793
	0,13609
	  999.29
	    0
	0
	999.29
	
	
	
	
	999,29
	
	
	
	
	
	

	4
	Реконструкция теплотрассы котельной №18
1 часть
	Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы
	с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября,4

	Удельный расход топлива  теплотрассы
длиной 302,63м( в однотрубном исполнении)
	т.у.т/Гкал
	0,18077
	0,16631
	997.84
	   0
	0
	997.84
	
	
	
	
	 
	997,84
	
	
	
	
	

	5
	Реконструкция теплотрассы котельной №18
2 часть
	Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы
	с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4

	Удельный расход топлива  теплотрассы
длиной 302,66м
( в однотрубном исполнении)
	т.у.т/Гкал
	0,18077
	0,16631
	998.19
	  0
	0
	998.19
	
	
	
	
	
	
	998,19
	
	
	
	

	6
	Реконструкция теплотрассы котельной №18
3 часть
	Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы
	С. Белая Глина ул 50 лет Октября,4

	Удельный расход топлива  теплотрассы
Длиной
302,66 м
( в однотрубном исполнении)
	т.у.т/Гкал
	0,18077
	0,16631
	
 998.19
	   0
	0
	998.19
	
	
	
	
	
	
	
	998,19
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	5239.6
	0
	0
	5239.6
	0
	0
	245.92
	1000.17
	999,29
	997,84
	998,19
	998,19
	0
	0
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