Пожары в жилых домах ежегодно уносят жизни тысяч людей и наносят значительный материальный ущерб. Большинства этих трагедий можно избежать, соблюдая технику пожарной безопасности. Эта статья подробно разберет ключевые аспекты пожарной безопасности как для многоквартирных домов, так и для индивидуального жилья.
Пожарная безопасность в многоквартирных жилых домах
Многоквартирные дома, особенно высотные, представляют собой зоны повышенного риска. Использование открытого огня, неисправные электроприборы, нарушения в работе газового оборудования – все это может привести к печальным последствиям .
Основные требования и запреты
Ответственность за безопасность несут как управляющие компании, так и сами жильцы.
Для жильцов и арендаторов:
· Запрещено загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, коридоры, выходы) мебелью, строительными материалами и другими предметами .
· Запрещено хранить горючие материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также баллоны с газами в подъездах, на чердаках, в подвалах и на балконах .
· Не допускается использование неисправной электропроводки, самодельных электрообогревателей и перегрузка электросети .
· Запрещено самостоятельно устанавливать глухие решетки на окнах, если это не предусмотрено проектом и не согласовано с надзорными органами .
· Нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы и газовое оборудование .
 Безопасность на приусадебном участке
Собственники частных домов обязаны:
· Своевременно убирать мусор и скашивать сухую траву .
· Не сжигать мусор и отходы вблизи построек. Разведение костров допускается в специально оборудованных местах на расстоянии не менее 50 метров от зданий .
· В весенне-летний период очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса от сухой травянистой растительности либо обустроить противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 0,5 метра
Первичные средства пожаротушения и защиты
Для оперативного реагирования на возгорание рекомендуется иметь в доме или квартире:
· Огнетушители: Порошковые или углекислотные, объемом 3–5 л/кг .
· Автономные пожарные извещатели: Дымовые или комбинированные датчики, особенно важны в домах с газовым оборудованием .
· Системы сигнализации и автоматического пожаротушения: Монтируются как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации
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