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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 23.05.2017										№ 57
с.Белая Глина

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация системы
водоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2018 – 2020 годы» МУП «Белоглинский водоканал»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100, Устава Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, схемой водоснабжения и водоотведения Белоглинского сельского поселения, утвержденной постановлением администрации Белоглинского сельского поселения от 23 мая 2016 года № 109, постановляю:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы: «Развитие, реконструкция и модернизация системы водоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2018 – 2020 годы» МУП «Белоглинский водоканал» (прилагается).
2. МУП «Белоглинский водоканал» разработать инвестиционную программу в соответствии с данным техническим заданием согласовать с региональной энергетической комиссии– департамент цен и тарифов Краснодарского края  и предоставить в администрацию Белоглинского сельского поселения Белоглинского района.
3. Признать утратившим силу:
[bookmark: _GoBack]- постановление администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района от 11 ноября 2016 года № 215 «О внесении изменений в постановление администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района от 02 сентября 2016 года № 177 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной  программы «Развитие, реконструкция и модернизация системы водоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2017– 2019 годы» МУП «Белоглинский водоканал»».
4. Ведущему специалисту администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района Д.В.Лактионову обнародовать настоящее постановление и разместить на сайте Белоглинского сельского поселения Белоглинского района www.admbelobg.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района В.Н.Сало.



Глава Белоглинского сельского 
поселения Белоглинского района                                               А.В.Тубаев 




































                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                  к постановлению администрации 
                                                                  Белоглинского сельского поселения 
                                                                         Белоглинского района
                                                                        от 23.05.2017 года № 57

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы 
«Развитие, реконструкция и модернизация системы водоснабжения 
Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2017 – 2019 годы «МУП «Белоглинский водоканал»
	1
	Основание для разработки инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация системы водоснабжения Белоглинского сельского 
поселения Белоглинского района на 2017 – 2019 годы 
«МУП «Белоглинский водоканал».
	Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  №190-ФЗ;
Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 г. №406 (ред. от 29.07.2013) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
Приказ  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. №99 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
Приказ Министерства регионального развития от 10.10.2007 г. N 100 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

	2
	Разработчик технического задания и исходных данных
	Администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

	3
	Термины и определения
	В настоящем техническом задании используются следующие основные понятия:
1.Техническое задание по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (далее – техническое задание) – утвержденный в установленном порядке распорядительный документ, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального комплекса муниципального образования. Определяет цели, задачи и требования к инвестиционной программе. (ст. 6 Приказа Министерства регионального развития от 10 октября 2007 г. N 100, п.6, 7 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641).
2.Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее – инвестиционная программа) – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. (раздел II Постановления Правительства РФ от29.07.2013 г. №641)
3. Источники финансирования инвестиционной программы – определяются на основании финансовой модели реализации программы и обеспечивают реализацию мероприятий программы  в т.ч.:
· финансовые средства, полученные ОКК от применения установленных тарифов на подключение и направленные на непосредственное финансирование реализации мероприятий инвестиционной программы;
· прибыль ОКК, направленная на инвестиции;
· привлеченные средства;
· бюджетные средства в рамках соглашение об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения (ст. 36 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416));
· бюджетные средства, предоставленные в рамках целевых программ.


	4
	Целевые показатели Инвестиционной программы, ожидаемые результаты
	1.Основные цели Программы:
· обеспечение надежного и доступного предоставления  услуг водоснабжения и водоотведения удовлетворяющего потребности муниципального образования с учетов перспективы развития последнего;
· повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования действующей системы водоснабжения и водоотведения;
· улучшение экологической и санитарной обстановки территории.
2. Основные задачи Программы:
· увеличение резерва мощности и пропускной способности сетей водоснабжения для обеспечения потребности муниципальных образований, связанной с развитием промышленного и гражданского строительства и увеличением количества потребителей услуг;
· снижение потерь при предоставлении услуг водоснабжения, в том числе производственных и непроизводственных;
· повышение качества, надежности (бесперебойности) и обеспечение доступности систем водоснабжения муниципального образования в соответствии с нормативными требованиями;
· повышения качества питьевой воды;
· обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования;
· обеспечение санитарных и экологических норм и правил;
· обеспечения доступности для потребителей услуг водоснабжения.
3. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения МУП «Белоглинский водоканал»
согласно приложения 1.

	5
	Состав и содержание представляемых материалов
	В состав Инвестиционной программы должны входить:
· перечень мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения на 2017-2019 гг. с разбивкой по годам;
· ожидаемые результаты реализации Инвестиционной программы, целевые индикаторы с разбивкой по годам;
· оценка эффектов от реализации каждого мероприятия Инвестиционной программы, в том числе: ожидаемого снижения расхода электроэнергии, снижения потерь воды, снижения затрат на ремонт, других эффектов от реализации каждого проекта;
· финансовый план реализации Инвестиционной программы;
· предложения о размерах тарифа организаций коммунального комплекса на услуги водоснабжения для потребителей, а также расчет доступности тарифов ОКК в период реализации Инвестиционной программы;
· вопросы собственности;
· показатели и оценка эффективности инвестиционной программы..

	6
	Разделы инвестиционной программы
	-Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения или перечень территорий (строительных площадок, земельных участков), на которых расположены такие объекты приложения 2
-модернизация или реконструкция существующих  объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов ,согласно приложения 3

	7
	Сроки разработки
инвестиционной программы.

	                Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в срок не менее одного месяца с момента утверждения технического задания.

	8
	Порядок представления и утверждения инвестиционной программы.
	                Инвестиционная программа рассматривается и утверждается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 641 от 29.07.2013г.







	
	Приложение № 1
к техническому заданию
на разработку инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация системы водоснабжения Белоглинского сельского
поселения Белоглинского района на 2017 – 2019 годы
«МУП «Белоглинский водоканал»



Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

	Наименование показателя
	Плановые значения показателей на
каждый год срока действия
программы

	
	2018
	2019
	2020

	Показатели качества воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0
	0
	0

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0
	0
	0

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
	0
	0
	0

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
	36,13
	36,13
	36,10

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3
	0,7418
	0,7418
	0,74
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	Приложение № 2
к техническому заданию
на разработку инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация системы водоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2017 – 2019 годы



 Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения или перечень территорий (строительных площадок, земельных участков), на которых расположены такие объекты
 (ПРИ НАЛИЧИИ МЕРОПРИЯТИЙ)
Данный перечень отсутствует
	№ п/п
	Наименование объекта капитального строительства (территории)
	Адрес, местоположение объекта
	Застройщик
	Площадь, м2
	Население, чел.
	Подключаемая нагрузка объекта, куб.м в сутки

	
	
	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	Итого:

	
	
	
	
	
	
	водоснабжение

	водоснабжение

	водоснабжение

	водоснабжение


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 


















Приложение № 3
к техническому заданию 
на разработку инвестиционной 
программы «Развитие, реконструкция
и модернизация системы
 водоснабжения Белоглинского 
сельского поселения 
Белоглинского района 
на 2017- 2019 годы»



	
	Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения
	
	

	№
	Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения  объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)
	Краткое описание мероприятий
	Обоснование  необходимости (наличие в схеме, ТУ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.)
	Ссылка на мероприятие концессионного соглашения *
	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) с ед. изм.
	Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия
	Основные технические характеристики таких объектов  после реализации мероприятия
	График реализации мероприятий в натуральных величинах

	
	
	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	
	
	

	3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1..
	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с.Белая Глина  ул.Ленинская  (от ул.Кооперативной до ул.Гоголя)а/цементные сети водоснабжения Д-100 мм, L=487,5 м
	Замена а/цементных се-тей водоснабже-ния Д-100 мм, L=487,5 м на материал труб - полиэтилен
Ду110мм, L= 487,5 м

	Замена 
изношенных 
сетей водоснабжения, 
снижение износа 
сетей и повышение
 надежности




	
	Замена а/цементных се-тей водоснабже-ния Д-100 мм, L=487,5 м на ма-териал труб - по-лиэтилен
Ду110мм, L= 487,5 м
	Объем потерь воды на данном участке - 1800 м3; Коэффи-циент потерь на данном участке – 3692,3 м3 /км
а/цементные сети водоснабжения Д-100 мм, L=487,5 м
	Объем потерь воды на данном участке - 0 м3 ; Коэффициент потерь на участке - 0 м3 /км
Ду110мм, L= 487,5 м, материал труб - полиэтилен

	487,5
	
	

	2.
	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с.Белая Глина ул.Московская , а/цементные сети водоснабжения Д-100 мм, L=776,5 м 
	Замена а/цементных се-тей водоснабже-ния Д-100 мм, L=776,5 м на материал труб - полиэтилен
Ду110мм, L= 776,5 м

	Замена 
изно-шенных сетей 
водоснабжения, 
снижение износа 
сетей и повышение
 надеж-ности

	и
	Замена а/цементных се-тей водоснабже-ния Д-100 мм, L=776,5 м на ма-териал труб - по-лиэтилен
Ду110мм, L= 776,5 м

	Объем потерь воды на данном участке - 2900 м3; Коэффи-циент потерь на данном участке – 3734,7 м3 /км
Ду100мм, L= 776,5 м, материал труб - а/цемент
	Объем потерь воды на данном участке - 0 м3 ; Коэффициент потерь на участке - 0 м3 /км
Ду110мм, L= 776,5 м, материал труб - полиэтилен

	
	776,5
	

	3.
	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с.Белая Глина  ул.Ленинская (от ул.Гоголя до ул.Красной)а/цементные сети водоснабжения Ду150мм, L= 185 м,
	Замена а/цементных сетей водоснабжения Ду150мм, L= 185 м, на материал труб - полиэтилен
	Замена
 изно-шенных сетей 
водоснабжения, 
снижение износа сетей 
и повышение надеж-ности
	
	Замена а/цементных се-тей водоснабже-ния Ду160мм, L= 185 м, материал труб - полиэти-лен
	Объем потерь воды на данном участке - 700 м3; Коэффи-циент потерь на данном участке – 3783,8 м3 /км
Ду150мм, L= 185 м, материал труб а/цемент
	Объем потерь воды на данном участке - 0 м3 ; Коэффициент потерь на участке - 0 м3 /км
Ду160мм, L= 185 м, материал труб - по-лиэтилен

	
	
	185

	4.
	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с.Белая Гли-на  ул.50 лет Октября, а/цементные сети водоснабже-ния Ду150мм, L= 435 м,
	Замена а/цементных сетей водоснабже-ния Ду150мм, L= 435 м, на материал труб - полиэтилен
	Замена 
изно-шенных 
сетей водоснабжения, 
снижение износа 
сетей и повышение 
надежности
	
	Замена а/цементных се-тей водоснабже-ния Ду160мм, L= 435 м, материал труб - полиэти-лен
	Объем потерь воды на данном участке - 1700 м3; Коэффи-циент потерь на данном участке – 3783,8 м3 /км
Ду150мм, L= 435 м, материал труб- а/цемент

	Объем потерь воды на данном участке - 0 м3 ; Коэффициент потерь на участке - 0 м3 /км
Ду160мм, L= 435 м, материал труб - по-лиэтилен

	435
	
	

	5.
	Реконструкция уличных водо-проводных сетей в с.Белая Глина  ул.Садовая (от ул.Капитана Молчанова до пер.Заречного)
 а/цементные сети водоснабжения Ду300мм, L= 738,5 м

	Замена а/цементных се-тей водоснабже-ния Ду315мм, L= 738,5 м, на материал труб - полиэтилен
	Замена 
изно-шенных 
сетей 
водоснабжения, 
снижение износа 
сетей и повышение 
надежности




	
	Замена а/цементных се-тей водоснабже-ния Ду315мм, L= 738,5 м, материал труб - полиэтилен
	Объем потерь воды на данном участке -1300 м3; Коэффи-циент потерь на данном участке – 3783,8 м3 /км
Ду300мм, L= 738,5 м, материал труб- а/цемент
	Объем потерь воды на данном участке - 0 м3 ; Коэффициент потерь на участке - 0 м3 /км
Ду315 мм, L= 738,5 м, материал труб - полиэтилен

	
	369,25
	369,25





image1.jpeg




