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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2018                                                                                           №  143
с.Белая Глина

О внесении изменений в постановление администрации 
Белоглинского сельского поселения Белоглинского района 
от 21 июня 2016 № 129 «Об утверждении схемы теплоснабжения
Белоглинского сельского поселения Белоглинского района 
Краснодарского края»


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:
1. Внести в постановление администрации Белоглинского сельского по-селения Белоглинского района от 21 июня 2016 № 129 «Об утверждении схемы теплоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края» следующие изменения:
1.1. Таблицу 5.1. изложить в новой редакции (прилагается).
  2. Начальнику общего отдела администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района Г.П.Михайлюк опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Белоглинского сельского поселения Белоглинского района в сети интернет: (www.belog-adm.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
    4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).


Глава Белоглинского сельского 
поселения Белоглинского района                                                      А.В. Тубаев 






ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Белоглинского сельского поселения 
Белоглинского района от 02.07.2018 № 143 «О внесении изменений в 
постановление администрации Белоглинского сельского поселения 
Белоглинского района от 21 июня 2016 № 129 «Об утверждении схемы 
теплоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского 
района Краснодарского края»»

	
Проект подготовлен и внесен:
Заместителем главы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

	
	


В.Н.Сало
02.07.2018

	Проект согласован:
Начальник общего отдела администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

	
	

Г.П.Михайлюк
02.07.2018

	Начальник организационно-правового отдела администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района
	
	

А.Н.Даньшина
02.07.2018









Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии,
 расположенных на территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района
 на 2019-2030 годы

	N
 п/п
	[bookmark: Par83]Наименование мероприятий
	[bookmark: Par84]Обоснование необходимости (цель реализации)
	[bookmark: Par85]Описание и место располо-жения объекта
	[bookmark: Par86]Основные технические характеристики
	[bookmark: Par87]Год начала реализ-ации меропри-ятия
	[bookmark: Par88]Год окон-чания реализа-ции меропри-ятия
	[bookmark: Par89]Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

	
	
	
	
	[bookmark: Par90]Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	[bookmark: Par93]Всего
	[bookmark: Par94]Профи-нанси-ровано к 2019 г
	в т.ч. по годам 2019-2030
	[bookmark: Par96]Остаток финанси-рования
	[bookmark: Par97]в т.ч. за счет платы за подключение

	
	
	
	
	
	
	до реализ-ации меропри-ятия
	после реализа-ции меропр-иятия
	
	
	
	
	[bookmark: Par100][bookmark: Par101][bookmark: Par102]2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Разработка проектно-сметной документации «Монтаж блочно-модульной котельной ThermaRUS-1800 по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а»
	Моральный и физический износ котлов и  котельного оборудования, низкое КПД 
	 с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а
	КПД котла

	%
	85
	92
	2019
	2019
	1600,0
	
	1600,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Монтаж блочно-модульной котельной ThermaRUS-1800 по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а
	Моральный и физический износ котлов и  котельного оборудования, низкое КПД 
	с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а
	КПД котла

	%
	85
	92
	2019
	2019
	11800,0
	
	11800,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Разработка проектно-сметной документации «Монтаж блочно-модульной котельной по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а»
	Моральный и физический износ котлов и  котельного оборудования, низкое КПД 
	с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а
	КПД котла

	%
	85
	92
	2019
	2019
	1600,0
	
	1600,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Монтаж блочно-модульной котельной по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а
	Моральный и физический износ котлов и  котельного оборудования, низкое КПД 
	с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а
	КПД котла

	%
	85
	92
	2020
	2020
	11800,0
	
	
	11800,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Замена котла в котельной №13 на КВГ-1,0 с КПД -91% 
	Низкое КПД  старых котлов МИНСК-1 И КС-1
	С. Белая Глина, ул. Октябрьская, 266а
	КПД котла
Мощность котла
0,8 Гкал/ч
	%
	83
	91
	2020
	2020

	333,68

	0

	
	333,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	

	6
	Разработка проектно-сметной документации «Модернизация и диспетчеризация  котельной № 7 по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Крестьянская, 255а»
	Автоматизация производственных процессов
	с.Белая Глина, ул. Крестьянская, 255а

	Удельный расход топлива  
	т.у.т/Гкал
	0,1572
	0,1478
	2020
	2020
	1600,0
	0
	
	1600,0
	
	
	
	
	
	
	
	  
	
	
	0
	

	7
	Модернизация и диспетчеризация  котельной № 7
	Автоматизация производственных процессов
	с. Белая Глина, ул. Крестьянская, 255а
	Удельный расход топлива  
	т.у.т/Гкал
	0,1572
	0,1478
	2020
	2020
	2000,0
	
	
	2000,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД  92% в котельной №1
	Низкое КПД  старых котлов
КЧМ-5
	с.Белая Глина, ул. Колхозная, 104а

	КПД котла

	%
	85
	92
	2022
	2022
	400,0
	
	
	
	
	400,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД  92% в котельной №4
	Низкое КПД  старых котлов
КЧМ-5
	с.Белая Глина, ул. Октябрьская, 266а

	КПД котла

	%
	85
	92
	2023
	2023
	400,0
	
	
	
	
	
	400,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД  92% в котельной №11
	Низкое КПД  старых котлов
КЧМ-5
	с.Белая Глина, ул. Димитрова, 4а

	КПД котла

	%
	85
	92
	2020
	2020
	500,0
	
	
	500,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД  92% в котельной №12


	Низкое КПД  старых котлов
КЧМ-5
	с.Белая Глина, ул. Октябрьская, 266а

	КПД котла

	%
	85
	92
	2021
	2021
	400,0
	
	
	
	400,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД  92% в котельной №17
	Низкое КПД  старых котлов
КЧМ-5
	с.Белая Глина, ул. Первомайская, 149

	КПД котла
КПД котла

	%
	85
	92
	2019
	2019
	400,0
	
	400,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Замена насосов типа К на насосы типа UPS, исходя из присоединенных нагрузок на кот.№1,4,6,
11,17

	Экономия электроэнергии
	Кот.№1 с Белая Глина ул.Колхозная ,104
Кот.№4 С.Белая Глина ул Капитана Молчанова ,49
Кот.№6 с. Белая Глина ул.Толстого,56
Кот.№11 с. Белая Глина пер.Гражданский ,17
Кот.№17 с. Белая Глина ул. Первомайская,149.
	Удельный расход электро-энергии 
Мощность насоса
1,5 кВт




	кВт/Гкал
	18,7
	16,0
	2019
	2022
	313,71
	0
	104,57
	104,57
	104,57
	400,0
	400,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	33147,39
	
	15504,57
	16338,25
	504,57
	400,0
	400,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей,
 расположенных на территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района
 на 2019-2030 годы

	N
 п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место располо-жения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализ-ации меропри-ятия
	Год окон-чания реализа-ции меропри-ятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего
	Профи-нанси-ровано к 2019 г
	в т.ч. по годам 2019-2030
	Остаток финанси-рования
	в т.ч. за счет платы за подключение

	
	
	
	
	
	
	до реализ-ации меропри-ятия
	после реализа-ции меропр-иятия
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Реконструкция теплотрассы котельной №11
	Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы
	с.Белая Глина, пер. Гражданский, 17
	Удельный расход топлива  теплотрассы
длиной 94м(в однотрубном исполнении)
	т.у.т/Гкал
	0,24193
	0,22257
	2022

	2022
	245,92
	0
	
	
	
	245,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	2
	Реконструкция теплотрассы котельной №3
1 часть
	Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы
	с. Белая Глина, ул. 40 лет Октября

	Удельный расход топлива  теплотрассы
длиной 356 м (в однотрубном исполнении)


	т.у.т/Гкал
	0,14793
	0,13609
	2023
	2023
	1000,17
	0
	
	
	
	
	1000,17
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	3
	Реконструкция теплотрассы котельной №3
2 часть
	Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы
	с. Белая Глина, ул. 40 лет Октября

	Удельный расход топлива  теплотрассы
длиной 369 м (в однотрубном исполнении)

	т.у.т/Гкал
	0,14793
	0,13609
	2024
	2024
	999,29
	0
	
	
	
	
	
	999,29
	
	
	
	
	
	
	0
	

	4
	Реконструкция теплотрассы котельной №18
1 часть
	Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы
	с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября,4

	Удельный расход топлива  теплотрассы
длиной 302,63м( в однотрубном исполнении)
	т.у.т/Гкал
	0,18077
	0,16631
	2025

	2025
	997,84
	0
	
	
	
	
	
	 
	997,84
	
	
	
	
	
	0
	

	5
	Реконструкция теплотрассы котельной №18 
2 часть
	Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы
	с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4

	Удельный расход топлива  теплотрассы
длиной 302,66м
( в однотрубном исполнении)
	т.у.т/Гкал
	0,18077
	0,16631
	2026

	2026
	998,19
	0
	
	
	
	
	
	
	
	998,19
	
	
	
	
	0
	

	6
	Реконструкция теплотрассы котельной №18
3 часть
	Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы
	С. Белая Глина ул 50 лет Октября,4

	Удельный расход топлива  теплотрассы
Длиной
302,66 м
( в однотрубном исполнении)
	т.у.т/Гкал
	0,18077
	0,16631
	2027

	2027
	998,19
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	998,19
	
	
	
	0
	

	Всего:
	5239,6
	
	
	
	
	245,92
	1000,17
	999,29
	997,84
	998,19
	998,19
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