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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2020 г.                                                                                            № 157
с. Белая Глина

О внесении изменений в постановление администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района от 23.05.2016 №109                             «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
Белоглинского сельского поселения Белоглинского района 

Краснодарского края»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №  782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Белоглинского сельского поселения Белоглинского района постановляю:

1. Внести в  постановление администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района от 23.05.2016 №109 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения раздела 2.2. «Направления развития централизованных систем водоснабжения» в новой редакции согласно приложению.

2. Ведущему специалисту администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района А.С. Клейн обеспечить размещение Положения на официальном сайте  администрации Белоглинского сельского Белоглинского района в сети «Интернет» (www.admbelog.ru).


3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Белоглинского сельского поселения  Белоглинского района В.Н. Сало.

4. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава 

Белоглинского сельского поселения

Белоглинского района

                                                                     А.В. Тубаев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

от 27.07.2020 № 157
2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

  
Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения Белоглинского сельского поселения на период до 2026 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения. 


Принципами развития централизованной системы водоснабжения Белоглинского сельского поселения являются:


-
постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 


-
постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки  технических решений и мероприятий. 

  
Основные задачи развития системы водоснабжения: 

· реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

· замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

· привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса; 

· соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека; 

· внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Таблица 2.4.

	Группа
	Целевые показатели на 2015 год
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
	отсутствуют
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
	отсутствуют
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения


	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	28
	27
	26,5
	-
	26,5
	24
	21
	19
	16
	13
	10
	7
	4

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км)
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	
	
	
	
	
	
	
	0,1

	
	3. Износ водопроводных сетей (в процентах),%
	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах)
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	население
	91,1
	91,5
	92,2
	93,0
	93,5
	94,1
	94,6
	95,4
	96,2
	97,0
	98,0
	99,0
	100

	
	прочие
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке


	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи %
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов, м3/км
	4358
	4008,1
	3658,2
	3308,3
	2958,4
	2608,5
	2258,6
	1908,7
	1558,8
	1208,9
	1208,7
	1208
	1207,5

	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения,%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды, кВтч/м3
	на водо​подготовку –0
	на водо​подготовку– 0
	на водо​подготовку– 0
	на водо​подготовку– 0
	на водо​подготовку– 0
	на водо​подготовку– 0
	на водо​подготовку– 0
	на водо​подготовку– 0
	на водо​подготовку– 0
	на водо​подготовку– 0
	на водо​подготовку– 0
	на водо​подготовку– 0
	на водо​подготовку– 0

	
	
	на подачу – 0,74
	на подачу – 0,74
	на подачу – 0,74
	на подачу – 0,74
	на подачу – 0,74
	на подачу – 0,74
	на подачу – 0,74
	на подачу – 0,74
	на подачу – 0,74
	на подачу – 0,74
	на подачу – 0,74
	на подачу – 0,74
	на подачу – 0,74


